한국저작권보호원

공간환경개선 설계 및 설치용역

제 안 요 청 서

2017. 9.

담당	경영정보팀	팀장	민동환	02-3153-2702	FAX:02-3153-2779
		과장	김욱환	02-3153-2704

목    차

Ⅰ. 사업개요

1. 사 업 명	1

2. 사업목적	1

3. 사업기간	1

4. 사업대상	1

5. 사업내용	1

6. 추정예산	1

7. 사업추진방식	1

8. 기대효과	1

Ⅱ. 사업추진 범위	2

1. 대상 시설현황	2

2. 사업추진 범위	5

Ⅲ. 과업내용	6

1. 업무범위	6

2. 부서배치 및 필요 좌석수 현황	6

3. 과업범위별 세부과제	7

4. 과업수행 시 유의사항	8

5. 납품도서 작성 및 제출	9

6. 특기사항	10

Ⅳ. 용역지침	11

1. 일반사항	11

2. 품질 기본원칙	12

3. 주요 자재의 품질관리 기준	12

목    차

4. 성능기준	13

5. 사전조사 업무	14

6. 실내디자인 계획	15

7. 세부설계 방향	16

8. 재료계획	19

9. 시설별 계획	19

10. 조명계획	20

11. 집기 등 물품구매	21

12. 기타 관련사항	21

Ⅴ. 입찰안내	22

1. 입찰 참가자격	22

2. 입찰방식	23

3. 제안서 및 입찰서류 제출안내	24

4. 입찰 참가시 유의사항	24

5. 입찰보증금 및 계약보증금의 납부	25

Ⅵ. 제안안내	26

1. 제안서 제출	26

2. 제안서 평가	27

3. 우선협상대상자 선정 및 계약	33

Ⅶ. 제안서 작성요령 및 서식	35

1. 제안서 작성요령	35

2. 일반사항	35

목    차

3. 특기사항	37

4. 결격사유	38

5. 비밀 및 보안유지	38

6. 제출서류	39

제안서 등 제출서식	40

Ⅰ. 사업개요

1. 사 업 명 : 한국저작권보호원 공간환경개선 설계 및 설치용역

2. 사업목적

ㅇ 한국저작권보호원 사무실 공간 환경 개선 용역을 통하여 공공기관의 특성에 맞게 업무환경 개선, 민원인 접근성 제고 및 저작권보호 전문기관으로서의 위상 재정립

3. 사업기간

ㅇ 계약체결일 ~ 2017. 11. 30(디자인 설계 및 설치기간 포함)

※ ‘협의에 의한 계획수립-기본설계-실시설계’를 기본으로 하되, 수행단계 및 납품도서 등 제출 성과물 목록은 업무의 효율성을 위해 상호 협의 하에 조정 가능

※ 사업기간은 보호원의 내부사정 및 사업일정 등에 따라 변동 가능하며 변동 시 상호 협의

4. 사업대상

ㅇ 서울시 마포구 월드컵북로 400(상암동 1602) 서울산업진흥원 4층, 9층 10층

5. 사업내용

ㅇ 공간환경개선(집기 포함) 설계 및 설치, 기관홍보 이미지월 제작, 사인물, 소방, 방송, 전기, 통신 시공 등

6. 추정예산 : 220,000,000원(부가세 포함)

7. 사업추진방식 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

8. 기대효과

ㅇ 협소한 근무공간 개선, 회의실, 휴게실, 서고 등 필수 기본 사무환경 마련을 통한 업무환경 개선

ㅇ 공간환경 최적화를 통한 공간 유동성 증대 및 업무효율성 제고

ㅇ 기관 홍보물 설치를 통한 저작권보호 전문기관으로서의 위상 정립

ㅇ 휴게시설 리모델링으로 다과가 가능한 쾌적하고 안락한 공간으로 조성

Ⅱ. 사업추진 범위

1. 대상 시설현황

ㅇ 서울산업진흥원 사옥 지상4층, 9층 10층 일부 시설 및 면적

비고	구분		직원수	소요면적	산정근거
10층(남)	사무실	원장	1명	66㎡	66㎡×1명(차관급)
		실장	1명	33㎡	33㎡×1명(4급 국장)
	업무공간	국장	2명	34㎡	17㎡×1명(5급 과장)
		직 원	50명	350㎡	7㎡×30명(6급 이하)
	접견실			30㎡	신규
	탕비실/비서실			33㎡	신규
	휴게실1(중)			40㎡	신규
	감정분석/모니터링실			34.96㎡	신규
	소 계		54명	620.96㎡
10층(북)	세미나실(대)			81.16㎡	현재면적
	회의실1(중)			40㎡	현재면적
	휴게실2(중)			40㎡	현재면적
	소 계		-	161.16㎡
9층	창 고			60㎡	신규
	문 서 고			70㎡	신규
	회의실2(중)			40㎡	신규
	회의실3(중)			40㎡	신규
	회의실4(중)			32.85㎡	신규
	소 계		-	242.85㎡
4층 (신규임차 구역)	업무공간	국장	1명	17㎡	17㎡×1명(5급 과장)
		직 원	50명	350㎡	7㎡×41명(6급 이하)
	휴게실3(중)			-	신규(외부 테라스)
	회의실6(대)			80.49㎡	신규
	민원상담실			48㎡	신규
	소 계		51명	495.49㎡
	합 계		105명	1,520.49㎡	(전용면적 기준)

※ 실제 설계 진행 및 협의에 따라 공간용도 및 면적 등 변경 가능

ㅇ 도    면

<지상4층 : 일부 사용(495.49㎡)>

<지상9층 : 일부 사용(242.85㎡)>

<지상10층(북) : 일부 사용(161.16㎡)>

<지상10층(남) : 일부 사용(620.96㎡)>

2. 사업추진 범위

ㅇ 본 사업은 한국저작권보호원 직원 업무공간, 회의실, 휴게실, 임원실, 기관홍보 이미지월 등, 부수 공간 일체의 공간디자인 디자인 설계 및 설치 범위에 대한 설계도서 작성 및 설치를 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련조사 및 변경업무에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등, 보호원이 필요하다고 인정하여 상호 협의하는 일체의 사항을 포함함

ㅇ 본 사업을 수행함에 있어 계약서 등에 명기되지 아니한 사항은 보호원과 계약자 간 상호 협의 하에 수행함

ㅇ 수급인은 공간디자인 설계 및 설치에 필요한 기초조사를 위한 구조 검토를 포함하며, 공간의 목적에 부합하는 최적화 디자인 설계를 위해 해당범위에 대한 초기 실사를 통하여 전체 마감 및 구조를 파악하여 디자인 설계에 반영하고 설치함

ㅇ 수급인은 공간디자인 설계 시 기존 설비 등을 파악하여 신설 및 존치에 대한 기술적 의견을 제시하고 보호원과 협의하여 반영함

ㅇ 보호원 요청 시, 수급인은 공간환경개선 설계 내역 및 방향을 PT화하여 발표하고 필요시 의견을 수렴하여 최종 설계에 반영한다.

ㅇ 수급인은 공간환경개선 디자인 설계도서를 보호원에서 요청하는 ZONE별로 구분하여 납품함

ㅇ 수급인은 각종 인, 허가(해당 시)와 관련된 수수료(접수비, 수입인지, 허가수수료, 면허세 등)는 수급인의 부담으로 함

ㅇ 수급인은 본 용역을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 보호원에 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 하며, 이에 대한 보증서를 계약 체결 시 제출하여야 함

Ⅲ. 과업내용

1		업무범위

구 분	내 용	비 고
리모델링	조직 재배치에 따른 사무실 리모델링 설치	4층, 9층, 10층
시공	이미지 월, 사인물, 소방, 방송, 전화, 인터넷 등의 시공 및 철거
집기구매	비서실, 접견실, 탕비실, 휴게실 등 신규설치 구획 집기 등 구매	협의

2		부서배치 및 필요 좌석수 현황

													원장 1 (원장실, 비서실, 접견실 10층)
																															저작권보호 심의위원회 (회의실, 10층)
		ll
경영기획실 (실장실, 10층)								온라인보호국 (국장석1+회의테이블1. 4층)													현장대응국 (국장석1+회의테이블1. 10층)								보호기반국 (국장석1+회의테이블1. 10층)
전략기획팀 6				경영정보팀 8				온라인 보호기획팀 7				국내보호팀 25				해외보호팀 7					오프라인 총괄팀 11				SW보호 포렌식팀 9				침해예방팀 8				보호기술팀 4
팀장1 팀원5				팀장1 팀원7				팀장1 팀원6				팀장1 팀원24				팀장1 팀원6					팀장1 팀원10				팀장1 팀원8				팀장1 팀원7				팀장1 팀원4

※ 층별 회의실, 서고, 창고 별도(2P 대상 시설현황 참조)

3		과업범위별 세부과제

ㅇ 공간환경개선 용역

- 냉난방 설비 및 기타설비 구조와의 간섭을 고려한 벽체 높이 제안

- 재료 지정 없음

- 기본 현장도면을 참조하여, 전체 경량벽에 대한 방음 고려

- 경량벽과 창문의 간섭 시 벽면 마감

- 건축부분의 천장 / 바닥마감 확인 요

- 현행 강화유리벽 재활용 방안 고려

- 임원실(원장, 실장, 비서, 탕비, 접견실) 회의실, 민원상담실 휴게실 및 기관홍보 이미지월  : 디자인 제안과 설계(안) 제출

․ 제시된 용역 금액 내에서 디자인 제시 가능

․ 기존에 설치되어 있는 마감재와 상관없이 디자인 가능

․ 원장실, 부속실, 접견실은 필요 시 추가적인 등기구 설치 가능

- 층별 인원현황과 필요시설을 조합하여 적정한 평면계획 제출

- 용역구역에 대한 사인물, 소방, 방송, 전기, 통신 등 시공

- 기관홍보 이미지월 등 특별히 디자인이 요구되는 공간은 디자인 제안

ㅇ 집기이전 및 구매

- 기존 사무가구 및 집기는 층별 해당구역으로 모두 이전하는 것을 원칙으로 하고, 신규시설에 필요한 물품 및 기타 구입이 불가피한 물품에 대해서는 구매 추진

- 구입품목은 조달기준 등 일정 이상의 품질요건을 충족하여야 함

- 전등 및 소방 설비는 칸막이 시공과 관련하여 법규의 적정 이상 수준으로 추가 배치하여야 함

4		과업수행 시 유의사항

ㅇ 공간환경개선 설계·설치 일괄용역 범위는 선정된 계약자가 해당범위의 설계와 설치를 일괄적으로 수행하는 것을 말함

ㅇ 설계도서 및 내역서 작성 시 누락되었거나 예상 못한 주위여건 및 견적서 착오 혹은 돌관작업에 의한 물량 증가 시 기능상 하자가 없도록 계약자의 비용으로 시공하여야 함

ㅇ 공간환경개선 마감재는 친환경 및 고효율 제품으로, 에너지 절감이 되는 친환경 건축물 우수등급 인증에 적합한 자재를 선정하여야 함

ㅇ 시공 중 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력적인 사유로 계약에 따라 수행할 수 없다고 인정될 때에는 상호 협의하여 기간을 변경할 수 있으며, 이에 따른 별도의 비용은 인정하지 않음

ㅇ 건축도면을 참고하여 기존 마감을 활용한 경제적 설계가 되도록 제안하여야 함

ㅇ 설계서의 내용이 내역서에 누락된 경우에는 계약자의 비용으로 시공함

ㅇ 보호원의 요구가 있을 경우에는 설계와 설치를 병행하여 추진함

ㅇ 방염소재 사용에 관한 마감재는 소방법령에서 정한 방염기준에 적합한 재료를 사용해야 하고, 소방필증 교부에 소요되는 제비용은 계약자가 부담함

ㅇ 공간환경개선 총 용역비는 각종 간접비, Shop dwg 설계비용 등을 포함하고, 견적 실수로 인한 추가비용은 요구할 수 없음

ㅇ 보호원에서 제시한 기준보다 동등 이상의 시공범위 및 자재 사용으로 최상의 시공품질이 나올 수 있도록 하여야 함

ㅇ 보호원에서 제시한 공간환경개선 적용구역 범위 내에서 창의적인 아이디어 제공, 시공 노하우 등을 반영하여 공간환경개선 내역서를 제출하며, 누락에 의한 추가 설계변경은 인정되지 않음

ㅇ 제안한 설계도서의 누락된 시공 및 물량은 계약자의 책임이며, 보호원에서 요구한 경우를 제외한 일체의 설계변경은 인정하지 않음

ㅇ 용역범위 조정은 보호원과 협의하며, 조정된 수량으로 물량을 정산함

ㅇ 준공시점을 준수하기 위해 돌관작업 발생 시 발생되는 제비용은 계약자 부담으로 시행함(사례조사 및 검수 등의 제반경비는 계약자 부담)

ㅇ 협상대상자가 제출한 내역 및 금액으로 완전한 용역을 수행할 수 있다고 인정하며, 계약자는 입찰 시 제시한 설계도면, 시방서, 제안요청서 및 질의회신 중 어느 한 곳에라도 포함되었다면 입찰내역서상의 어떠한 누락 및 착오에 대해서도 책임을 지며 향후 계약자 비용으로 시공함

ㅇ 본 과업을 수행함에 있어 제안요청서에 명기되지 아니한 사항은 보호원과 계약자가 상호 조정할 수 있음

5		납품도서 작성 및 제출

ㅇ 본 과업수행을 위해 사용한 전산자료 및 기타 내용을 정리하여 제출하여야 함

ㅇ 성과품 목록

구분	설계도서명	규격	수량	공종					비고
				(건축) 인테 리어	전기	기계	통신	소방
1	용역보고서	A4	5부	◯	◯	◯	◯	◯
2	디자인 설계도면	A1	5부	◯	◯	◯	◯	◯
	디자인 설계도면	A3	5부	◯	◯	◯	◯	◯
3	계산서	A4	5부	◯	◯	◯	◯	◯
4	내역서	A4	5부	◯	◯	◯	◯	◯
5	관급내역서	A4	5부	◯	◯	◯	◯	◯
6	수량산출서	A4	5부	◯	◯	◯	◯	◯
7	단가산출서	A4	5부	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
8	일위대가표	A4	5부	◯	◯	◯	◯	◯
9	일반시방서	A4	5부	◯	◯	◯	◯	◯
10	특기시방서	A4	5부	◯	◯	◯	◯	◯
11	주요자재사양서	A4	5부	◯	◯	◯	◯	◯
12	최종 투시도 (또는 조감도)	A2	10부	◯					주요시설별
13	인․허가 및 심의 관련 서류		1부						해당 시
14	설치 계획서		5부
15	USB		3개	◯	◯	◯	◯	◯	전 도서내용
16	기타 보호원 요구사항		1식	◯	◯	◯	◯	◯	보고용설명서 등

* 도서수량 및 세부내용, 종류에 관하여는 기본적으로 보호원의 요구에 따르되, 필요한 경우 납품시 보호원과 협의하여 조정 가능

** 내역서 : 내역프로그램결과물, 엑셀 파일 등 모두 제출

6		특기사항

ㅇ 설계에 필요한 “기본도면”은 별도 첨부한 DWG 파일 참고

Ⅳ. 용역지침

1		일반사항

ㅇ 본 용역은 설계·설치 일괄입찰 방식으로 추진되므로 계약 목적을 달성할 수 있도록 입찰자가 각자의 책임으로 필요한 조사, 확인, 검토, 기타 조치를 취하여야 함

ㅇ 본 지침에 명시된 사항은 입찰자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 명시가 누락된 경우에는 서면질의에 의하여 이를 확인하여야 함

ㅇ 입찰자는 적절한 설계 및 설치, 사용조건의 만족 등 본 시설을 위한 제반업무에 대한 모든 책임을 짐

ㅇ 계약자는 설계 중 보호원이 요구하는 과업수행 설명회를 실시하고 의견을 최대한 반영해야함

ㅇ 설계 중 수정사항이 있으면 보호원의 지시에 따라 수정하고, 납품 후라도 결함사항이 발견될 경우에는 즉시 보완하여야 함

ㅇ 모든 문서, 도면, 지침서 및 기타 서류는 별도 합의 또는 지시가 없는 한 한글 표기를 원칙으로 하고, 모든 적용단위는 SI(The International System of Units) 단위의 적용을 원칙으로 하며, 필요시 M.K.S 및 C.G.S 단위도 가능함. 단, 명확한 의미전달 및 전문기술 용어는 외국어로 병기하여 표기할 수 있음

ㅇ 제안요청서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 통상적인 건물의 기능유지를 위하여 필요하거나 불가피하다고 인정되는 사항은 설계에 반영하여야 함

ㅇ 모든 전기, 통신설비 및 간선은 노출을 최소화하면서, 기구 배치의 가변성을 감안하여 사용이 편리하도록 계획하여야 함

2		품질 기본원칙

ㅇ 설계 및 설치의 내용은 양호한 품질이 확보되어야 함

ㅇ 설계 및 설치방법은 정부, 학회, 협회 등에서 인정하는 것이어야 함

ㅇ 사용자재는 품질성능이 공인된 것으로서 시공 시행 시 공급이 안정적이고, 시공 완료 후 유지·보수용 자재의 확보에 어려움이 없어야 함

ㅇ 사용자재는 모두 공인기관에서 성능이 인정된 제품이어야 함

3		주요 자재의 품질관리 기준

ㅇ 자재는 한국산업평준규격(KS표시품 중 1·2급으로 구분된 경우는 1급으로 계획하여야 함)으로, 성능이 우수하고 유지관리가 용이하며, 국내에서 생산되는 자재를 사용하여야 함. 다만, 다음이 경우는 예외로 함

- KS 표시품이 없거나 수습이 어려운 경우 : 한국산업표준규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품

- 국산 자재가 없거나 수급이 어려운 경우 : 한국산업표준규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품

- 외국 자재를 사용할 때는 외국규격과 국내 KS 품질기준 등을 비교하여 제시하여 승인을 득한 후 사용하여야 함

ㅇ 사용 자재는 가급적 불연성 자재로서 환경인증마크품, 우수재활용인증 마크 품(GR마크 Good Recycled) 등 환경친화적인 자재를 우선적으로 적용, 설계하여야 하며, 당 건축물의 “건축물 에너지 효율 1등급 및 “친환경 건축물 우수등급” 인증을 위한 자재를 적용하여야 함

ㅇ 모든 시공용 자재는 유지관리비가 적게 들고 내구성이 있는 국산 자재 사용을 우선적으로 고려하여야 함

ㅇ 부득이 외국산 자재를 사용하는 경우에는 건물의 특성, 경제적인 여건, 규격의 적정성, 국산 대체여부와 경제성 등을 객관적으로 면밀히 검토하여 설계에 반영하며, 시공 전 발주처의 승인을 득하여야 함. 외국산 자재의 품질은 관련 K.S 규격 이상의 제품으로 사후 관리의 편의성 등 유지·관리가 간편하고 제품의 교환, 수리·보수가 용이한 자재를 사용하도록 하여야 함

ㅇ 본 제안요청서에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재는 최소한도의 기준을 명시한 것으로, 동등 이상의 성능을 가진 자재를 선정하여야 함

ㅇ 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도서에 명기하고, 주요 자재 및 공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법에 대한 정확한 시방이 제시되어야 함

ㅇ 공기단축 및 기능 인력난을 고려, 최대한 건식공법을 채택하고, 자재는 많은 종류의 사용을 피하며, 석면 등 인체에 유해한 자재는 사용할 수 없음

ㅇ 건물에 부착되는 모든 자재(전기, 통신, 설비 등 포함)는 건축재료와 조화가 되는 자재로 계획하여야 함

ㅇ 품질관리 시험방법 및 기준은 건설기술 관리법 시행규칙 및 국토교통부 제정 공종별 표준 시방서를 기준으로 하여야 함

4		성능기준

ㅇ 내구성능

- 본 건물에 작용 또는 영향을 미치는 각종 역학적 하종, 열, 광선, 자외선, 물, 습기, 불, 화학성 물질, 해충 등에 대하여 필요한 조치를 하여 소정의 내구성이 확보되어야 함

- 부식성 자재 등은 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 적정한 방청처리를 완전하게 하여야 함

- 자재 등은 부위 및 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 함

- 습기가 많은 위치 또는 물과 접하는 곳에 설치되는 철제품은 부식되지 않는 자재를 사용하여야 하며, 관련 전기시설은 접지에 유의하여야 함

ㅇ 일상 안전성

- 재난으로부터의 긴급피난은 물론 일상적인 생활 중에 일어날 수 있는 부주의에 의해서 추락, 넘어짐, 부딪힘, 끼임, 화상, 감전, 가스중독 등의 사고가 발생하지 않도록 하여야 함

- 부착물은 일상적인 사용에 의하여 탈락 또는 신체에 위해를 끼치지 않도록 계획하여야 함

ㅇ 방재, 소방 등 안전성능

- 사용 자재는 가연성이 아니어야 하며, 감독관이 인정하는 부득이한 사유로 사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있어야 함

- 화재 발생 시 화재의 확산과 화재로 인한 연기의 피해가 최소화될 수 있도록 방화구획 등을 설치하여야 함

5		사전조사 업무

ㅇ 일반사항

- 진단 및 계획수립

․ 공간 상태에 대한 검토

① 공간 현황, 기존 설비 등 체계 파악

② 공간환경개선 디자인 설계 및 설치 시 요구되는 전반적인 사항에 대한 종합적인 검토

③ 디자인 설계 방향성 및 요구사항을 반영하여, 대상공간, 예산, 컨셉, 활용성 등을 고려한 설계방향 제시(2가지안 이상)

․ 공간환경개선 디자인 설계 및 설치 목표, 추진계획 등 제시

① 분야별 평면기획안(스케치, 평면도 등), 공간 이미지 및 컨셉(입면도, 투시도 등) 제시

② 연관분야(사인물, 소방, 방송, 전기, 통신 등)에 대한 기본계획 포함

③ 보호원에서 제공하는 자료 이외에, 설계를 수행하는 과정에서 상세하고 명확한 조사자료 획득을 위해 추가조사가 필요한 경우에는 입찰자 부담으로 실시하여 설계에 반영할 수 있어야 함

6		실내디자인 계획

ㅇ 공간환경개선 디자인 기본설계 도서 작성 및 용역비 산정

- 연관분야별로 기본 설계도서 작성

․ 연관 분야별 기본도면 작성 및 개략적인 용역비 산정

․ 사인물, 소방, 방송, 전기, 통신 등 연관분야 계통도 제시

․ 기타 보호원에서 필요하다고 인정하여 상호 협의한 사항 등

ㅇ 건축물의 내·외부 디자인의 특징을 잘 파악하고 각 공간에 따른 요구를 충분히 검토·숙지하고, 창의성을 발휘하여 특색 있는 디자인이 되도록 종합적으로 계획하여야 함

ㅇ 공간환경개선 디자인은 건축계획과의 연관성을 고려하여, 통합디자인 개념 속에서 차별화된 계획을 지향하여야 함

ㅇ 실내디자인 계획 시 각 실의 용도, 성격 등을 파악하여 그 내용이 반영되어야 하며, 건축계획과 서로 상충되지 않도록 하여야 함

ㅇ 국가업무 수행기관의 이미지에 적합하도록 본질적이고 순수한 디자인을 지향하고, 과다한 장식을 배제하여야 함

7		세부 설계방향

ㅇ 계획안은 각 실의 공간계획, 벽면, 천장, 바닥, 문, 창호, 가구, 조명기구 등의 디자인 개념과 색상 등이 통합된 체계 속에서 포괄적으로 표현될 수 있도록 하여야 함

- 기본설계를 바탕으로 설치에 필요한 상세 설계도면 작성

․ 공간환경개선 구성의 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정

․ 연관분야 상세 계통도 및 평면도 등을 포함하여 작성

․ 설계 최종 완료시 입체도(3D) : 존별, 부분별

- 설치에 필요한 각종 수량 및 계산내역 산출

- 설치에 필요한 순서, 방법 등에 대해 공간별, 분야별로 작성

․ 표준시방서를 기준으로 작성하되 표준시방서에 없는 부분은 별도 특기시방서 등 작성

ㅇ 통합색채계획을 수립하고, 공간환경개선 디자인과 색채계획이 조화되도록 하고 다양한 색채보다는 의미 있는 색채를 이용하며 느낌이 연출되도록 하여야 함

ㅇ 제안요청서의 설계지침 및 마감기준은 본 공간환경개선 용역에서 필요한 최소의 요구조건을 제시한 것이므로, 제안업체에서는 축적된 전문성과 경험을 바탕으로 요구된 기준보다 적합한 성능 및 마감으로 설계하도록 하여야 함

ㅇ 과업범위에 포함되지 않더라도 디자인 요소가 필요한(가구, 커튼 등)부분은 전체 공간환경개선 계획에 맞게 제안하여야 함

ㅇ 고급 무늬목, Fabrics(천), 흡음판 등 실내디자인 마감자재는 관계 법령에서 정한 적합한 범위 내에서 자유로이 선택하되, 유지보수성을 고려하여 방염 및 난연 성능이 확보되어야 함

ㅇ 실내디자인 계획이 반영되는 실에서 입찰자의 계획안에 따라 수납장등을 붙박이장의 형태로 충분히 확보하여 사용자가 편리하도록 설계하여야 함

ㅇ 모든 내부 마감 재료는 가급적 건식공법을 채택하여 설계하되, 유지보수를 고려하여야 함

ㅇ 설계도면에는 마감자재에 대한 치수, 재질, 형태 등이 명확하게 표현되도록 하여야 함

ㅇ 기계설비, 전기설비, 소방설비, 통신설비 등의 각종 부착물과 내부 마감이 서로 상충되지 않고, 조화를 이루도록 설계하여야 함

ㅇ 공간환경개선 경계선상의 바닥, 벽, 천장의 재료 분리 등은 공간환경개선 용역범위에 포함함

ㅇ 공간별 설계지침 및 용역범위(안)는 아래 표와 같으며, 구성 및 배치 등은 자유롭게 할 수 있음. 설계지침 상 표기된 자재는 최소한의 사양으로 설계자의 디자인 의도 및 제안에 따라 변경 가능함(단, 표에서 공간환경개선 용역 범위 이외의 공간은 건축시공 마감재를 참고로 디자인을 진행해야 함)

구분	실 별	설 계 지 침	시공범위	비고
			전용면적(㎡)
4층	업무공간	-	367	공간환경개선 제안
	벽체시공	경량벽체위 도배, 인테리어FILM, 도장시공, 출입문시공
	천장시공	기존천장 사용
	바닥시공	기존바닥 사용
	전기,소방,공조시공	조명시공, 회로분리, 소방·공조·전열설비
	LAN, 통신시공	사무인력별
	기타시공	SIGN시공
	휴게실, 회의실, 민원상담실	-	128.49
	벽체시공	경량벽체위 패브릭알판, 인테리어FILM, 도장시공, 출입문시공
	천장시공	기존천장 철거후 단천장 및 간접등박스, VP도장시공
	바닥시공	기존바닥위 CARPET시공
	전기,소방,공조시공	조명시공, 회로분리, 소방·공조·전열설비
	LAN, 통신시공	실별/사무인력별
9층	회의실	-	112.85	공간환경개선 제안
	벽체시공	경량벽체위 패브릭알판, 인테리어FILM, 도장시공, 출입문시공
	천장시공	기존천장 철거후 단천장 및 간접등박스, VP도장시공
	바닥시공	기존바닥위 CARPET시공
	전기,소방,공조시공	조명시공, 회로분리, 소방·공조·전열설비
	LAN, 통신시공	실별/사무인력별
	기타시공	WOOD BLIND시공, 카페테리어 시설시공 등
	창고 및 서고	-	130
	벽체시공	경량벽체위 도배, 인테리어FILM, 도장시공, 출입문시공
	천장시공	기존천장 사용
	바닥시공	기존바닥 사용
	기타시공	주키 도어락, SIGN시공
10층	원장실·비서실·접견실·탕비실	-	162	공간환경개선 제안
	벽체시공	경량벽체위 패브릭알판, 도배, 인테리어FILM, 도장시공, 출입문시공
	천장시공	기존천장 철거후 단천장 및 간접등박스, VP도장시공
	바닥시공	기존바닥위 CARPET시공
	전기,소방,공조시공	조명신규, 회로분리, 소방·공조·전열설비
	LAN, 통신시공	실별/사무인력별
	가구시공	붙박이 수납공간, 파티션, 사무용책상 및 의자(일부 추가), 수납장, 회의용탁자 및 의자, 쇼파 및 쇼파테이블. 커피머신, 전열기구, 주방기구 포함
	기타시공	WOOD BLIND, ROLL BLIND, SIGN 시공, 탕비시설 시공
	휴게실, 회의실	-	201.16
	벽체시공	경량벽체위 패브릭알판, 인테리어FILM, 도장시공, 출입문시공
	천장시공	기존천장 철거후 단천장 및 간접등박스, VP도장시공
	바닥시공	기존바닥위 CARPET시공
	전기,소방,공조시공	조명시공, 회로분리, 소방·공조·전열설비
	LAN, 통신시공	실별/사무인력별
	기타시공	WOOD BLIND시공, 카페테리어 시설시공 등
	업무공간	-	384
	벽체시공	경량벽체위 도배, 인테리어FILM, 도장시공, 출입문시공
	천장시공	기존천장 사용
	바닥시공	기존바닥 사용
	전기,소방,공조시공	조명시공, 회로분리, 소방·공조·전열설비
	LAN, 통신시공	실별/사무인력별
	디지털증거분석실	업무공간과 동일	34.96
	세미나실	복도설치	-

8		재료계획

ㅇ 바닥, 벽, 천장 등의 실내 마감재료는 불연 또는 난연재료를 사용하고, 미관을 고려하여 각 실의 기능에 적합한 재료로 설계‧설치하여야 함

ㅇ 화재 발생 시 마감재가 탈락되지 않는 구조방식으로 하며, 실내디자인 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 관계규정에 적합한 방염 처리된 자재를 선정하여야 함

ㅇ 질감이 좋고 내후, 내구적이며 비 오염성인 재료를 선정하여야 함

ㅇ 색채디자인 요소가 필요한 곳은 설계 및 설치 시 보호원과 협의하여 결정하여야 함

ㅇ 보편적이고 유지 보수에 편리한 재료를 선택하여야 함

ㅇ 가급적 건식공법을 적용하여 계획하여야 함

ㅇ 실내마감 재료에서 소방준공 승인에 문제가 없도록 마감재료를 선정하여 설계‧설치하여야 함

9		시설별 계획

ㅇ 임원 사무공간 등(원장실, 실장실, 접견실, 비서실, 탕비실, 복도, 로비)

- 실의 구획은 경량 칸막이로 계획하되 차음을 고려하여 계획하여야 함

- 원장 및 실장의 업무와 간부들이 회의를 할 수 있는 공간이며, 내방객이 방문할 경우 원장의 영접 및 회의가 가능한 시설임을 감안하여 품위가 돋보이는 시설로 계획하여야 함

- 간부회의, 접대가 가능하도록 고급스럽고 따뜻한 마감을 계획하여야 함

- 이미지월은 보호원의 업무홍보역할을 할 수 있도록 설치․제작되어야 함

- 각 실은 외부 소음이 확고히 차단될 수 있도록 계획하여야 함

ㅇ 직원 사무공간(사무실, 회의실, 휴게실)

- 실의 구획은 차음 및 성능을 위하여 경량 칸막이로 설계하되, 디자인 또는 기타 필요성이 있을 때에는 다른 재료를 이용하여 계획할 수 있음

- 부서별 요구 인원수에 맞도록 책상 및 가구를 배치하고, 동선의 이동과 가구의 사용에 불편함이 없어야 함

- 부서별 회의공간은 필수적으로 확보하고, 그 밖에도 여유공간을 충분히 활용하여 회의공간을 최대한 마련해야 함

- 조닝계획을 실시하여 사용하기 편리한 업무공간이 되도록 하여야 함

- 휴게실 및 회의실은 별도 공간환경개선 제안이 필요하며, 직원 휴식공간으로서의 카페테리아 설치 등을 고려하여야 함

ㅇ 서고 및 창고

- 문서 보관 및 물품 관리가 용이하도록 랙을 배치하여야 함

- 주키 지문인식 장치를 설치하여 출입통제 할 수 있도록 함

10		조명계획

ㅇ 공간환경개선 구역내의 조명은 KS 규정에 의한 조도 이상을 확보하도록 하며 “건축물 에너지 효율 1등급” 인증에 적합하도록 설계되어야 함

ㅇ 공간환경개선 조명은 기본시설물 및 마감자재가 가장 돋보일 수 있는 위치, 방법 등을 고려하여 계획하고 유지보수에 지장이 없도록 설치하여야 함

ㅇ 건물 내 국부조명은 디자인에 부합되는 적절한 장소에 계획하도록 하며, 보호원과 협의 후 결정함

11		집기 등 물품구매

ㅇ 기존 사무가구 및 집기는 모두 이전하는 것을 원칙으로 하고, 신규시설과 특수시설 내 필요한 물품 및 기타 구입이 불가피한 물품에 대해서는 구매하여야 함

ㅇ 정부권장정책 법적의무구매 안내 및 준수 요청

- 보호원은「공공기관 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관으로「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」,「사회적기업육성법」,「중증장애인생산품 우선구매특별법」및「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」등의 정부권장정책 법적의무구매를 준수하는 기관임

- 본 사업의 이행을 위하여 구매하게 되는 각종 사무집기, 인쇄물(보고서등), 소모품, 자재류 일체에 대하여 녹색제품 및 중소기업제품, 사회적기업제품, 여성기업제품, 장애인기업제품, 기술개발제품, 중증장애인생산품 등의 법적의무구매에 협조하여야 함

12		기타 관련사항

ㅇ 관계기관에 대한 인․허가 및 심의를 위한 서류 작성 및 제출 등 업무 수행(해당 시)

ㅇ 검수 및 승인, 관계기관에 대한 사용승인과 관련한 업무 수행(해당 시)

ㅇ 내역(도면, 내역서, 일위대가표, 단가산출표, 수량 산출 기초 등)을 작성하며, 산출원가와 낙찰원가의 1:1 대비가 가능하도록 작성

ㅇ 예산계획 및 마감수준에 따라 용역구획 등은 상호협의

Ⅴ. 입찰안내

1		입찰참가자격

ㅇ「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법  시행규칙 제14조 규정에 의한 입찰 참가자격 요건을 갖춘 업체로서 아래 조건을 모두 충족한 업체

-「산업디자인진흥법」에 의한 산업디자인 전문회사(환경디자인분야 또는 환경디자인 분야를 포함한 종합디자인 분야) 신고를 필한 업체

-「건설산업기본법」의한 실내건축공사업 면허를 보유한 업체

-「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 동 시행령 제10조의 규정에 의거 직접생산확인증명서[(세부품명 : 실물모형), 입찰서 제출 마감일 전일 이전에 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함]를 소지한 업체

ㅇ 주된 사무소가 서울특별시에 소재하고 있는 업체

ㅇ 공동수급체 구성

- 상기 “가”의 자격을 충족하지 못하는 업체는 자격보완을 위한 공동도급(분담이행방식)이 가능하며 대표업체를 포함하여 2개 업체 이내로 함

- 공동수급체를 구성하여 제안하는 경우 대표업체는 수급비율이 높은 업체로 하고, 공동수급협정서를 제출하여야 함

- 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없으며, 공동수급체의 구성원은 본 입찰에 참가하는 타 업체와 공동수급을 중복 구성할 수 없음

ㅇ 공간환경개선 설계 및 설치시공, 3년 이내 단일건 3억이상의 실적을 보유한 업체

ㅇ 「중소기업기본법」제2조에 따른 중·소기업자 및「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 <중·소기업·소상공인 확인서>를 소지한 자

※ <중·소기업·소상공인확인서>가 ‘중소기업제품 공공구매 종합정보망

(http://www.smpp.go.kr)’에서 확인이 안 될 경우 입찰 참가자격 없음

- 단, <중·소기업·소상공인확인서>는 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 신청한 것으로 유효기간 내에 있어야 함

- 다만, <중·소기업·소상공인확인서>를 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 신청한 업체는 입찰참가가 가능하나, 제안서 제출일로부터 5일 이내에 중소기업공공구매 종합정보망에서 확인이 되지 않거나 입찰참가자격상 기업구분이 다른 경우에는 참가자격이 없음

※「중소기업협동조합법」제3조에 따른 중소기업협동조합으로서 적격조합확인서를 소지한 적격조합은 입찰참가 가능

- 단, 입찰차가자격을 갖춘 소속 조합원사 중 2개사 이상의 배정비율을 확정하여 관련서류(적격조합확인서 1부, 배정계획서 1부)를 제출하여야 함

※「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제33조 제1항에 의거 중소기업자로 간주되는 특별법인은 입찰참가 가능

- 단, 특별법인은 특별법인임을 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 함

※「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제8조의2에 해당하는 자는 입찰에 참여할 수 없음

○ 기타 참고사항

✓제안공모 공고일 현재 휴업중이거나 부정당업체 지정, 영업(업무)  정지, 인허가·등록 취소 등 행정처분 중이거나 폐업신고 수리를 받은업체(사업자)는 참가(응모)할 수 없음

2		입찰방식 : 제한경쟁(협상에 의한 계약)

ㅇ ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제43조에 규정된 “협상에 의한 계약체결” 준용

3		제안서 및 입찰서류 제출안내

ㅇ 제안서 제출 마감일 : 입찰공고에 따름

ㅇ 제출서류

- 제안서 제출서 1부.(보호원 소정양식)

- 제안서 10부(원본 1부, 사본 9부), USB 1개(PPT용)

- 원본 1부(회사명 및 대표자명 기재하여 제출),  사본 9부(사본의 경우 업체명이나 이를 식별할 수 있는 내용(예 : 로고, 대표자명, 이메일 주소 등)을 기재하지 말 것

- 사업자등록증 사본 1부.(원본대조필)

- 직접생산확인증명서(세부품명 : 실물모형) 사본 1부

- 산업디자인 전문회사 등록증 사본 1부.

- 실내건축공사사업등록증 사본 1부(원본대조필).

- 법인등기부등본, 인감증명서 각 1부.

- 국․지방세 완납증명서 각 1부.

- 사용인감계 및 위임장 및 재직증명서 1부.(필요시)

- 신용평가서 1부.(신용평가기관).

- 기타 증빙서류(제안서제출서 양식 참조)

ㅇ 제출장소 : 서울시 마포구 월드컵북로 400 서울산업진흥원 10층

ㅇ 제출방법 : 방문 접수만 유효함(우편 또는 택배접수 불가)

4		입찰 참가 시 유의사항

ㅇ 제출된 입찰서류의 기재내용이 허위사실로 인정될 경우 최종선정 후에도 자격이 상실될 수 있음

ㅇ 제출서류 미비로 인한 책임은 참가업체에 있으며, 기재사항이 누락되거나 제출서류에 언급이 없는 항목은 해당 사항이 없는 것으로 간주함

ㅇ 제출서류는 일체 반환하지 않으며, 입찰참가와 관련된 일체의 소요비용은 참가자의 부담으로 하고, 발주자가 필요시 요구하는 추가 제안이나 자료제출에 응해야 함

5		입찰보증금 및 계약보증금의 납부

ㅇ 입찰보증금(G2B 나라장터 제출)

- 입찰금액의 100분의 10이상으로 제출하여야 함

- 단, 낙찰자가 정당한 이유 없이 소정 기일 내에 계약을 체결하지 않을 경우 입찰보증금은 보호원에 귀속되며, 부정당업자 제재를 받게 됨

ㅇ 계약보증금

- 낙찰자는 계약 체결 후 5일 이내에 현금, 국공채 또는 이행보증보험증권 등으로 계약금액의 100분의 10이상의 계약보증금을 납부하여야 함

- 계약자가 계약을 불이행할 시에는 계약보증금은 보호원에 귀속함

Ⅴ. 제안안내

1		제안서 제출

ㅇ 제출일시 및 장소

- 일 시 : 2017. 9. 25.(월) 17:00까지(시간엄수)

- 장 소 : 한국저작권보호원(서울산업진흥원 10층) 경영정보팀

ㅇ 제안요청서 관련 문의

- 담당 : 경영정보팀 김욱환 과장

(e-mail : whkim@kcopa.or.kr, 문의사항은 이메일로만 접수, 서식15 활용)

- 단, 2017. 9. 21(목) 11:00 이전까지의 문의에 대해서만 답변함

ㅇ 제안요청 및 현장설명회 : 없음(현장도면 열람은 입찰공고 참조)

ㅇ 제출서류

- 제안서 제출서 구비서류 일체

- 제안서(업체를 인지할 수 있는 모든 표기 불가)

가) 부수 : 10부(30페이지 이내) ※ 원본 1부, 사본 9부 제출

나) 규격 : A3횡 - 좌철

다) 포함 내용

· 설계개요 및 디자인 개념(디자인 2개 안 이상 제안)

· 각 공간별 입면, 평면

· 실별 내부 이미지 및 투시도

· 세부 마감재 표기

- 제안서 내용과 발표자료(PPT) - USB 1개

ㅇ 제안서 제출 시 유의사항

- 제안서 제출은 방문 접수만 유효함(우편 또는 택배접수 불가)

- 대리인 접수 시 재직증명서 및 위임장 제출

- 제출서류는 접수담당자 확인 후 밀봉하여 제출하고, 설계도면은 내용이 보이지 않도록 각각 포장하여 제출

- 제출된 서류는 반환하지 않으며, 제안서 작성 비용은 제안사가 일체 부담함

2		제안서 평가

ㅇ 제안설명회

- 일 시 : 2017. 9. 28(목) 14:00(예정)

- 장 소 : 한국저작권보호원(서울산업진흥원 10층) 대회의실

- 프레젠테이션(PT) : 업체별 30분 이내(발표 20분, 질의응답 10분)

- 심사방법 : 제안서 심사기준에 의거 심사

※ 제안서 평가는 한국저작권보호원의 평가기준에 의하여 평가하고, 제안사는 심사결과에 대해 어떤 이의를 제기할 수 없으며, 평가결과는 공개하지 않음

- 심사결과 : 우선협상대상자로 선정된 제안사에게 개별통보

- 유의사항

· 제안서 발표는 반드시 사업책임자(PM)가 직접 하여야 함(제안서에 사업책임자(PM)를 반드시 명기)(제안서에 명시된 사업책임자(PM)가 직접 발표하지 않을 시에는 제출된 제안서를 대상으로 평가위원이 서면으로 평가함)

※ 사업책임자(PM)는 입찰공고일 6개월 전부터 입찰참가업체에 재직 중이어야 함

· 발표내용에 제안서와 상이사항이 있는 경우에는 이를 별도로 명기하여야       · 발표장소에서 추가자료는 배포할 수 없음

ㅇ 세부 평가방법

- 제안서의 기술능력평가는 보호원이 구성한 평가위원회에서 수행함

- 평가는 기술능력평가(90%)와 입찰가격평가(10%) 점수를 합산한 종합평가점수로 함

- 공정한 평가를 위하여 보호원은 8인 이상의 전문가로 평가위원회를 구성하여 기술평가를 수행하되, 평가위원의 명단은 공개하지 아니함

- 입찰가격평가는 입찰 집행관 PC(G2B 나라장터)에서 개찰

※ 가격개찰은 제안서 평가완료 후 진행됨

ㅇ 세부 평가항목 및 배점

구분	평가항목	세부평가요소	배점
계량 평가 (20점)	사업수행실적	▸최근5년간 공간환경개선 설계 및 수행실적	10
	사업수행능력	▸기업신용평가등급에 의한 평가 (4점) ▸기술인력 보유에 의한 평가(3점) ▸신인도에 의한 평가 (3점)	10
비계량 평가 (70점)	사업이해도	▸사업목적 및 내용에 대한 이해도 ▸제안목적에 부합하는 기본 컨셉트 설정	15
	공간디자인 설계 수행계획	▸설계계획의 적정성 및 실행가능성 ▸공간디자인 이미지에 적합한 자재 구성 ▸설계시 추가 제안 내용의 우수성 ▸산출물 제출계획의 구체성	25
	공간디자인 설치 수행계획	▸사업기간 내의 합리적 계획 및 절차 제안 여부 ▸설치계획의 적정성 및 충실도	15
	사업관리 방안	▸제품의 내구성 및 양질의 자재 사용(조달 우수제품, 녹색 인증 등 여부) ▸유지 및 하자보수 계획	15
소 계			90
가격평가(10점)			10
합 계			100

□ 사업수행실적 평가(10점)

ㅇ 평가기준

- 입찰일 전일기준 5년 간 공간환경개선 설계 및 수행실적 누계 실적(단일건 1억 이상)

- 공동수급(공동이행)인 경우는 각각의 이행실적 평가점수에 분담비율을 곱한 후 합산하여 평가

ㅇ 실적별 배점기준

구 분	실적(설계연면적)	배 점
공간환경개선 설계 및 수행실적	▸ 20억원 이상	10
	▸ 15억원 이상	9
	▸ 10억원 이상	8
	▸ 5억원 이상	7

주) 실적증명서 미제출 업체는 “0”점 처리함

□ 사업수행능력 평가(10점)

ㅇ 평가기준

- ‘신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률’ 제4조 제1항 제1호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전에 평가하여 유효기간 내에 있는 “기업신용평가등급확인서”

- 공동수급의 경우 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 경영상태 평가점수에 출자비율 또는 분담비율을 곱한 후 합산하여 평가(공동수급업체의 신용평가등급확인서 제출 필요)

가. 재정상태 건실도(4점)

평 가 요 소	배 점	평가방법
		기준	평점
기업신용평가 등급	4.0	BBB-이상	4.0점
		BB+	3.8점
		BB0	3.6점
		BB-	3.4점
		B+, B0, B-	3.2점
		CCC+ 이하	3.0점

※ 1. 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의 제3에 의거 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 심사기준일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급을 기준으로 「국가종합전자조달(G2B)시스템」에 따라 조회된 신용평가등급으로 평가하되 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.  다만, 가장 최근의 신용평가등급이 동일일자에 다수가 있어 그 결과가 상이한 경우 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. ‘신용평가등급 확인서’가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

주) 기업신용평가등급 확인서 미제출 업체는 “0”점 처리함

나. 기술인력 보유상태(3점)

평가항목	평가요소				평점(점)	비고
전문인력 (기술인력)	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자		기술인력은 아래기준표에 의함
	0.55	0.5	0.45	0.4
	평점 = 기술자별 점수 × 인원 (단 평점의 합이 3점을 초과할수 없음)
참고사항	· 관련협회 증명서에 명시된 기술등급 적용 · 기술자에 대한 등급은 산업통상자원부 공고 “엔지니어링 사업대가의 기준” 등 국가 공인기관의 자격기준에 의하며 · 공고일 기준 3개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당 · 전문기술은 증명사본 첨부(공고일 이전에 등록된 기술만 인정함) ※ 대상 기술인력 및 전문기술분야 : 건축, 산업디자인, 실물·모형제작 ※ 재직증명서, 공긴기관 인증자격증(해당자), 최종학교 졸업증명서, 국민연금관리공단 가입확인서 첨부(필요시 경력증명서 포함)

<기술인력 기준표>

구분	기술자격 및 경험기준	학력 및 경험기준
특급기술자	기술사	· 박사 3년이상 · 석사 9년이상 · 학사 12년이상 · 전문대학 졸 15년 이상
	· 기사자격 10년이상 · 산업기사 13년이상
고급기술자	· 기사자격 7년이상 10년미만 · 산업기사 10년이상 13년미만	· 박사 · 석사 6년이상 9년미만 · 학사 9년이상 12년미만 · 전문대학 졸 12년이상 15년미만 · 고등학교 졸 15년이상
중급기술자	· 기사자격 4년이상 7년미만 · 산업기사 7년이상 10년미만	· 석사 3년이상 6년미만 · 학사 6년이상 12년미만 · 전문대학 졸 9년 이상 12년미만
초급기술자	· 기사자격을 가진자 · 산업기사자격을 가진자	· 석사, 학사 학위자 및 전문대학 졸업자 · 고등학교 졸업자 3년이상

다. 신인도 배점(3점)

심사 항목	평가요소	배점 한도	등 급	평점(점)
납품지연	지체일수	3	A. 최근 6개월 이내에 조달청 및 국공립기관과의 계약이행과정에서 지체상금 부과를 받은 자 - 지체일수 60일 이상 - 지체일수 45일 이상 60일 미만 - 지체일수 30 이상 45일 미만 - 지체일수 30일 미만 단, 여러 건의 지체상금이 중복 부과된 경우의 지체일수 계산은 합산한 기간으로 한다.	-1.5 -1.25 -1.0 -0.5
부정당업체 제재처분	제재처분		A. 공고일 기준, 최근 2년 이내에 부정당업체 제재처분을 받은 자	-1.5

□ 기타 비계량항목 평가(70점)

ㅇ 평가대상

- 사업이해도(15), 공간디자인 설계 수행계획(15), 공간디자인 설치 수행계획(25), 사업관리방안(15)

ㅇ 평가기준 : “세부 평가항목 및 배점” 참조

□ 입찰가격 평가(10점)

ㅇ 입찰가격점수 산정방법

- 입찰가격이 추정가격의 80/100 이상인 경우

․ [eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {해당입찰가격} RIGHT )]

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

* 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

- 입찰가격이 추정가격의 80/100 미만인 경우

․ [eqn: 평점=입찰가격평가`배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {추정가격의80%상당가격} RIGHT )]

[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의80%상당가격-해당입찰가격} over {추정가격의80%상당가격-추정가격의60%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

* 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

- 추정가격은 공고된 사업예산을 추정가격으로 적용

- 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림함

□ 감점 적용기준

감 점 기 준		감 점	비 고
제안서 등 제출서류 작성지침 미준수	제안서 기준쪽수 초과	0.2점/쪽	30쪽
	각 제출서류별 제한규격 위반	0.2점/쪽
	제안한 설계내용과 상이한 CG(투시도)를 사용 또는 제출한 경우	0.2점/컷
	프리젠테이션(PT) 시간 초과	0.2점/1분	20분

주) 항목별로 감점을 집계한 후 비계량 평가점수(70점 만점)에서 감점처리함. 단, 각 기준별 감점 누계점수는 1.5점, 전체 감점 누계점수는 3.0점을 초과할 수 없음

3		우선협상대상자 선정 및 계약

ㅇ 우선협상대상자 선정

- 제안서 평가결과 계량 및 비계량 평가점수(90점)가 76.5점미만인 업체는 협상적격자에서 제외함(협상적격자가 없는 경우 재공고 입찰 또는 새로운 입찰에 부칠 수 있음)

- 협상순서는 계량 및 비계량 평가점수(90점 만점)와 입찰가격평가점수(10점 만점)를 합산한 종합평가점수의 고득점순에 의하여 결정하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 않음

- 입찰가격은 ‘협상에 의한 계약체결기준’에 의거 조달청 나라장터 시스템에서 계산된 점수로 평가

- 평가점수가 동일한 경우 기술평가 점수가 높은 업체를 우선함

- 기술평가점수도 동일한 경우 배점이 큰 평가항목에서 점수가 높은 업체를 우선함

- 기술평가 항목별 점수도 동일한 경우는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 점수가 높은 업체를 우선함

ㅇ 협상절차

- 평가결과에 따라 결정된 순서로 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니함

- 우선협상대상자와 협상이 성립되지 않는 경우 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시함

- 협상대상자는 보호원과 제안한 사업내용, 이행방법 및 일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시함

- 협상대상자는 보호원과 협상을 통해 제안서 내용 일부를 수정 할 수 있으며, 협상대상자가 제안한 내용을 가감한 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 사업예산 범위 내에서 조정

- 협상대상자와 가격협상 시 기본가격은 사업 추정금액 이하로서 협상대상자가 제안한 금액으로 함. 협상순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 실시하며 다른 협상적격자와 협상은 실시하지 않음

ㅇ 계    약

- 낙찰자는 협상종료일 후 공간별 설계내역서를 제출하여 협의완료 후 계약을 체결함. 계약은 5일 이내에 체결을 원칙으로 함. 다만,  보호원과 사전협의하여 계약체결 시한을 조정할 수 있음

- 계약의 체결 및 이행은 서면 통보한 협상결과와「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」및 동법 시행령·시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름

Ⅶ. 제안서 작성요령 및 서식

1		제안서 작성요령

ㅇ 제안서의 효력

- 제안서에 명시된 내용과 협상 시 보호원의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며(기술평가를 위한 제안설명 및 답변자료 포함), 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선함

- 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비한 제안사에 대해서는 상황에 따라 보완지시․실격처리․감점처리 등의 조치를 취할 수 있으며, 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있음

ㅇ 제안서 작성지침 및 유의사항

- A3지 3 hole 바인더 사용해야 함(30페이지 이내) : 10부

- 제안 발표자료(PPT) : 20분

- 제안서 및 제안 발표자료(PPT) 수록된 매체(USB) : 1개

2		일반사항

ㅇ 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰참가, 자격제한, 제안요청서의 내용, 현장상황 등을 충분히 고려한 후 관계법령 및 규정에 의거하여 가격제안을 하여야 하며, 그에 따른 설계와 설치에 대하여 일괄책임을 짐

ㅇ 입찰에 참가하고자 하는 자는, 이 제안요청서의 내용 중에서 법령 등에 위배되거나 기술적으로 문제가 있다고 판단되는 경우에는 보호원에 질의회신 기간 동안 통보하고 수정을 요구할 수 있음. 통보 및 수정요구를 하지 않음으로써 발생하는 향후 문제에 대한 책임은 계약자에게 있음

ㅇ 계약 후에도 설계서가 이 제안요청서의 요구조건과 상이하게 작성된 것으로 판명될 경우는 계약자의 부담으로 보완·수정하여 확인절차 후 설치함

ㅇ 모든 제출서류에는 어떠한 암호나 기호를 표기하여서는 아니 되며, 이를 위반할 경우 평가대상에서 제외됨

ㅇ 제출도서는 한글, 영어, 아라비아숫자 및 미터법으로 작성, 표기해야 함

ㅇ 제출서류는 지정서식에 따라 작성해야 함

ㅇ 가격제안서 제출 시 공정별 및 실별 내역을 별지로 상세히 작성하여 첨부하여야 함

ㅇ 공간환경개선 용역비에는 아래의 사항을 포함하여야 함

- 공간환경개선 설계 및 설치, 이사, 복원

- 현장 공정상 필요한 일체의 가설시공

- 소방법령에 근거한 공간환경개선 관련 마감자재(방염 등)

- 색채자문 및 건축마감재 등 전체 칼라계획 선정 제안

ㅇ 입찰자는 저작권법에 저촉되지 않는 순수 창작품으로 입찰하여야 함

ㅇ 공고내용에 포함되지 않은 사항은 제안요청서나 질의 및 회신된 내용에 따르며, 그 밖에 명시되지 않은 사항은 보호원의 결정에 따라야 함

ㅇ 제안서에 기재된 내용이 허위로 밝혀지거나 지침을 준수하지 않은 작품은 심사 제외 등의 불이익이 있을 수 있으며, 이에 대한 이의를 제기하지 못함

ㅇ 표지형식

- 기술제안서 표지글자는 한글 고딕체로 하고 색채는 흑색으로 함

- 기술제안서 표지의 좌측상단에 접수번호 기재를 위한 아래 크기의 난을 표시하여야 함

20mm
	30mm	30mm

- 제안서는 가로좌철로 함

ㅇ 익명사용 원칙은 평가위원회의 최종결정 시까지 적용하되 신청서를 제외한 모든 제출도서에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없으며, 이를 위반한 경우에는 입찰자격이 상실됨

3		특기사항

ㅇ 용역을 수행함에 있어 보호원의 요청 시 공간디자인 관련내용, 추진현황 등에 대하여 보호원에 보고하여야 함

ㅇ 가격제안에 있어서 제안가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격 협정을 하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자는 이와 관련된 모든 손해배상책임을 지게 됨

ㅇ 본 입찰과 관련하여 규정에 명시된 이외의 사항에 대해 분쟁이 있을 경우 보호원의 의견을 따름

ㅇ 용역비에는 낙찰자가 부담해야 할 세금 등이 모두 포함되어 있으며, 보호원에서는 별도 비용을 부담하지 않음

ㅇ 입찰자는 제안참가신청서 상의 주소 및 연락처가 변경될 경우에는 변경된 내용을 보호원에 알려야 하며, 변경된 내용을 보호원에 알리지 않아 발생하는 불이익은 입찰자가 책임을 짐

ㅇ 계약의 이행과정에서 발생하는 산출물은 계약서에 별도의 명시가 없더라도 보호원에 소유권이 주어짐

ㅇ 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관련 증빙서류를 첨부하여야 하며, 제출된 자료 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 평가대상에서 제외될 수 있음은 물론 계약체결 후라도 계약해지와 함께 민․형사상 책임을 져야 함

ㅇ 입찰공고문, 제안요청(안내)서에 포함되지 않은 사항은 「국가를당사자로하는계약에관한법률」, 기획재정부 계약예규, 용역계약 일반조건 등 국가 계약관련 법령 등 우리 원 계약운영요령에 따름

4		결격사유

ㅇ 아래와 같은 경우 제안자 또는 계약자의 모든 자격과 권한을 취소할 수 있으며, 이에 따른 변상 등의 손해에 대해서는 제안자(계약자)가 책임을 짐

- 입찰자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 미비사항이 발견될 경우

- 심사에 영향을 주기 위해 불공정한 행위를 했을 때

- 본 제안서 등의 규정에 따른 제반사항에 위배되었을 때

- 입찰자격이 미달된 경우 또는 저작권 등에 위배되었을 때

- 기타 다른 입찰에 당선되었던 계획을 제출하였을 때

5		비밀 및 보안유지

ㅇ 입찰 참여업체는 본 제안요청서 및 제안서를 포함한 모든 문서를 협상적격자 결정 시까지 대외비로 취급하여야 하며, 제안 참여업체 관계자 이외의 제3자에게 공개하여서는 아니 됨

ㅇ 본 제안요청서 및 제안서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 외의 다른 목적으로 사용되어서는 아니 됨

ㅇ 제안서 참가과정 중에서 취득한 각종 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 정보를 보호원의 사전승인 없이 누설하여서는 아니 됨

6		제출서류

구분	부수	비고
입찰참가신청서	1부	별지 서식 제2호
조달청 경쟁입찰참가자격 등록증	1부	조달청 나라장터 출력본
입찰이행보증보험증권	1부	입찰금액의 100분의 5 이상
사업자등록증 사본	1부
법인등기부등본	1부	법인등기사항 전부증명
법인인감증명서 및 사용인감계	각 1부	대리인 제출시 위임장 및 재직증명서
최근년도 대차대조표,손익계산서	1부	감사보고서 또는 세무서장 확인서류
중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업임을 증명할 수 있는 서류	1부
제안서	9부	제안서 수록된 USB 1개 별도 제출
용역실적증명서	1부	별지 서식 제3호
기술능력(계량평가) 자기평가표	1부	별지 서식 제4호
최근년도 신용평가등급 확인서	1부	평가기관 발급양식, 별지서식제5호 참조
예정 투입인력 현황	1부	별지 서식 제6호
투입인력 이력사항	1부	별지 서식 제7호
가격제안서 및 가격산출내역서 (직접제출금지, 나라장터시스템에 가격 투찰시 첨부파일로 제출)	1부	별지 서식 제8호 - 가격평가의 공정성을 위해 나라장터 시스템에 가격투찰시 첨부파일로 제출, 직접제출 금지
공동수급표준협정서(공동이행방식)	1부	별지 서식 제9호
제안서 제출서	1부	별지 서식 제10호
일반현황 및 연혁	1부	별지 서식 제11호
확약서	1부	별지 서식 제12호
보안서약서	1부	별지 서식 제13호
청렴계약 이행각서	1부	별지 서식 제14호
설계 및 설치 질의서	1부	별지 서식 제15호

제안서 등 제출서식

[서식 제1호]

제안서 표지

『한국저작권보호원 공간환경개선 설계 및 설치용역』

제  안  서

2017년    월     일(제출일자)

제안회사명

한국저작권보호원장 귀하

※ 제안서 내용관련 문의처 기재

제안서 목차

작성항목	세부 목차
Ⅰ. 제안 개요	1. 제안배경 및 목적
	2. 제안의 범위
	3. 제안의 특징 및 장점
Ⅱ. 제안업체 현황	1. 일반현황
	2. 경영상태
	3. 조직 및 인력 현황
	4. 주요 사업실적
Ⅲ.공간환경개선 디자인 설계용역 수행방안	1. 사업목적
	2. 설계컨셉(상세히)
	3. 세부 수행방안
	4. 사업관리방안
	5. 예정 투입인력현황 및 이력사항
	6. 종합추진일정
Ⅳ.공간환경개선 디자인 설치용역 수행방안	1. 사업목적
	2. 세부 수행방안
	3. 사업관리방안
	4. 예정 투입인력 현황 및 이력사항
Ⅴ. 기타 추가 제안 사항	추가제안 사항 등에 대해 자유롭게 기술
≪별첨≫ 기타 제출 자료	1. 용역 수행실적 증명서
	2. 기술능력(계량평가) 자기평가표
	3. 기술인력 보유현황(총괄)
	4. 신용평가등급 확인서
	5. 서약서

※ 별첨자료는 제안서와는 별도의 책자로 제본(또는 바인딩)하여 제출

[서식 제2호]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 기재하시기 바랍니다.						처리시간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자
입 찰 보 증 금	■ 보증금율 : 5% ■ 보 증 액 : 일금 ■ 보증금납부방법 :
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호			입 찰 일 자	2017년 월 일
	입 찰 건 명	한국저작권보호원 공간 환경 개선 설계 및 설치용역
대리인 ․ 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 대리인 에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 :
본인은 위의 번호로 공고한 귀 한국저작권보호원의 입찰에 참가하고자 정부에서 정한 용역입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 입찰공고문 및 제안요청서상 정한 제출서류 각 1부. 신 청 인 : (인) 한국저작권보호원장 귀하

[서식 제3호]

공간환경개선 설계 및 수행실적 (종합표)

(제출할 실적이 여러건일 경우 종합표 제출)

최근 5년간 공간환경개선 설계 및 수행실적
회 사 명
순번	사 업 명	사 업 개 요	사업기간 (완료구분)	계약금액 (천원)	발 주 처	과업책임자	공동 도급율

공간환경개선 설계 및 수행실적 증명서

신청인	업체명(상호)			대 표 명
	영업소재지			전 화 번 호
	사업자번호			담당자 연락처
	증명서용도	참가자격 증명용		제 출 처
용 역 이 행 실 적	용역의 종류
	계 약 명
	용역개요
	계약내용	계약일자	계약기간					계약면적
								(㎡)
	계약금액 (VAT 포함)		이행실적			비율(%)			실적(면적)
									(㎡)
증명서 발 급 기 관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기 관 명 : (인)
	주 소 :
	발급부서 :				담 당 자 : (인) (전화 : )
주) ① 민간실적의 경우 계약명이 포함된 관련 계약서 사본 또는 세금계산서 사본중 1개 이상 첨부 ② 공간환경개선 설계 및 수행실적 제안요청서에 제시한 용역범위 및 기준 조건에 부합되는 실적에 한함 ③ 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하고 컨소시엄 구성을 증명하는 계약서를 첨부하여야 함 ④ 이행실적 란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함 ⑤ 각 항목요건을 갖출 경우 발행기관별 실적증명서 양식은 변경 가능

[서식 제4호]

기술능력(계량평가) 자기평가표

□ 제안업체 일반현황

회사명		대 표 자
주소		사업자등록번호
전화번호		FAX 번호
업종구분
연락책임자 인적사항
소속 및 직위		성명
전화번호		E-mail

□ 기술능력평가(계량평가) 자기평점 (“평점”란에 자체평가점수 기재)

항 목	세부항목	배점	평점	확인
사업수행실적 (배점한도 : 10점)	20억원 이상	10
	15억원 이상	9
	10억원 이상	8
	5억원 이상	7
사업수행능력 (배점한도 : 10점)	재정상태 건실도	4
	기술인력보유상태	3
	신인도	3
배점합계(배점한도 20점)

[서식 제5호]

신용평가등급 확인서

‘신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률’ 제4조 제1항 제1호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전에 평가하여 유효기간 내에 있는 “기업신용평가등급확인서” 1부 제출

[서식 제6호]

예정 투입인력 현황

ㅇ 총 참여인원 :   00 명  ---- ①

ㅇ 경 력 자 수 :   00 명  ---- 참여인원 중 동종 용역 경험자 수

－ 세 부 내 역 －

연번	성명	담당업무	인력투입기간	비고
합 계		① 총 00명

[서식 제7호]

투입인력 이력사항

성 명			소 속			직 책			생년월일
학 력							당해분야 근무경력
							자 격 사 항			-
본 용역 참여임무/분야					참여기간					참여율

경 력
과 제 명	참여기간 (총용역기간)	담당업무	발 주 처	비 고
상기 사항은 사실과 다름없음을 확인함. (인)

주1) 개인이력은 전ㆍ현직 모든 경력을 인정하며, 공고일 기준 3년 이내 유사 용역(기타 건축설계 포함) 참여이력만을 작성

주2) 재직․경력증명서는 반드시 제출하고, 당원이 요구할 경우 상기내용을 증명할 수 있는 학력․학위증명서(원본), 자격증(사본), 용역수행 실적증명서(원본) 제출

[서식 제8호]

< 본 가격제안서 및 가격산출내역서는 공정한 가격평가를 위해 제안서 및 서류제출시 직접제출을 금지하며, 조달청 나라장터 시스템에 가격투찰시 첨부파일로 첨부할 것 >

가 격 제 안 서
과 제 명
주관기관
제안금액			금 원 (￦ ) 부가세 포함
		제안금액(원)		비 고
				부가세포함
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙임 : 가격 산출 근거표 각 1부. 2017년 월 일 상 호 대표자 : (인) 한국저작권보호원장(귀하)

가격산출 근거표

(단위 : 원,부가세포함)

구 분	항 목	세부내역	산출근거		금 액	비 고
			단위	단가
계

[서식 제9호](본 서식은 공동수급으로 참가하는 경우만 제출)

[기획재정부 계약예규]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 용역과 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 용역이행보증서가 제출된 용역으로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :    %

2. ㅇㅇㅇ :    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

[본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당용역에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 용역이행보증서가 제출된 용역으로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2017년    월     일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

[서식 제10호]

제안서 제출서

본인은 한국저작권보호원에서 시행하는 한국저작권보호원 공간환경개선 설계 및 설치용역 사업에 대한 제안서를 붙임과 같이 제출합니다.

2017년     월     일

업체명 및 대표자 성명 :               (대표         (인))

주민(법인)등록번호 :

대표자주소 :

연락처 :

제출자성명 :

주민등록번호 :

주소 :

붙임 : 1. 제안서 원본 1부, 사본 9부 및 USB 1개. 2. 일반현황 및 연혁 1부. 3. 주요사업실적 1부. 4. 시공이행실적 증명서(최근 3개년) 각 1부. 5. 참여인력 이력사항 각 1부. 6. 확약서 1부. 7. 보안서약서 1부. 8. 청렴계약이행각서 1부.	접수번호	접수인

한국저작권보호원 귀중

․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․접 수 증

접수번호		접수인
업체명
대표자성명
제출자	직위 : 성명 :

2017년     월     일

한국저작권보호원

[서식 제11호]

일반현황 및 연혁

회 사 명	⁂	대 표 자	⁂
사 업 분 야
주 소	⁂
전 화 번 호	⁂
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ∼ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁 및 사업내용 (사본 작성시 계열사 작업수행 내역 등 제안업체를 알 수 있는 항목 전체 삭제) ⁂ 표시된 항목은 사본 작성 시 공란으로 두시기 바랍니다.

[서식 제12호]

확   약   서

공 사 명 : 한국저작권보호원 공간 환경 개선 설계 및 설치용역

위 용역 입찰에 참여한 당 업체는 귀 보호원의 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 귀 보호원의 방침에 이의가 없음을 확약하며, 공정한 심사와 객관적인 내부절차에 의한 입찰 진행상의 제반 결정에 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

그리고 귀 보호원이 평가를 위해 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠으며, 사업자 선정전까지도 귀 연합회의 추가요청 내용과 계약체결에 따른 증빙 서류 제출 등 제반 유의사항을 준수할 것을 서약합니다.

2017년    월     일

주      소 :

업  체  명 :

대  표  자 :                   (인)

한국저작권보호원장 귀하

본인(사)은 “한국저작권보호원 공간 환경 개선 설계 및 설치용역” 제안입찰에 참가함에 있어 한국저작권보호원의 제안요청서 규정을 준수할 것이며, 만일 제반규정의 위반과 지시, 지침 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것을 확약하고, 평가방법 및 평가결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않을 것이며, 용역수행자 선정전까지 귀 원의 추가요청과 계약체결에 따른 증빙서류 제출 등 제반 유의사항을 준수할 것을 확약하기에 각서를 제출합니다.

2017년    월     일

주     소 :

상     호 :

성명(대표) :                 (인)

한국저작권보호원장 귀하

[서식 제13호]

보 안 서 약 서

용   역   명 :

업   체   명 :

사업자등록번호 :

상기 용역을 수행함에 있어 본 사업과 관련하여 제공받은 자료 일체를 누설하지 않을 것이며, 만약 누설할 시는 그 동기 여하를 막론하고 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

직 위	성 명	참여 역할	서 명	비 고

2017년    월     일

한국저작권보호원장 귀하

[서식 제14호]

청렴계약 이행각서

당사는 ｢부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정｣이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 한국저작권보호원에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 한국저작권보호원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하 동안 참가하지 않겠으며

ㅇ 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 한국저작권보호원이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6월 이상 1년 미만 동안 참여하지 않고

ㅇ 위와 같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 한국저작권보호원에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하의 기간 동안 입찰에 참가하지 않겠으며, 또한 입찰참가자격 제한기간 만료 후 2년간은 한국저작권보호원에서 시행하는 입찰에는 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제37조에 의한 입찰보증금을 납부하겠습니다.

3. 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 한국저작권보호원의 조치와 관련하여 당사가 한국저작권보호원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2017년    월     일

서 약 자 :

한국저작권보호원장 귀하

[서식 제15호]

한국저작권보호원

설계 및 설치 질의서

□문서번호 : 질의-상호-No.                   □일 자 :

(예시: 질의-상호-001)

□질의자

○상  호 :                               ○전화번호 :

○대표자 :	(인)         ○FAX번호 :

○E-mail :

□질의내용 :

항목 (질의자 작성)	질의내용 (질의자 작성)	회신내용 (답변자 작성)
p000(페이지번호) 가.의 1).의 과 같이 항목을 구분하여 표기	질의내용을 구체적으로 작성